RadioPlanner3.0_240829
1. Добавлена расширенная модель распространения Окумуры-Хаты.
2. Добавлена ​​функция экспорта покрытия максимальной пропускной способности (UL) в формат MIF.
3. Адаптировано для работы с масштабом шрифта Windows 120%.
4. Исправлены иногда появляющиеся артефакты при экспорте покрытия в формат KMZ.
ссылка для загрузки обновленной программы:
https://wireless-planning-download.com/RadioPlanner3RUg/
----------------------------------------------------------------------------
RadioPlanner3.0_240329 - важное обновление!!!
1. Исправлена ошибка расчета напряженности поля. Начиная с обновления 240212 для систем наземного вещания напряженность поля в точке приема рассчитывалась для высоты приемника 2м вне зависимости от того, какую высоту приемника вводил пользователь. Сейчас это исправлено, приносим свои извинения.
2. Улучшена точность расчета для систем авиационной радиосвязи.
3. Для систем мобильной связи в отчет добавлено значение площади покрытия (пока только для значения уровня мощности на приеме вверх/вниз).
ссылка для загрузки обновленной программы:
----------------------------------------------------------------------------
RadioPlanner3.0_240311
1. Добавлен новый вид расчета "Расчет на линейном участке", который позволяет построить диаграммы (графики) уровней мощности на приеме, отношения сигнал/(помеха+шум) или диаграммы пропускной способности вдоль любого линейного объекта – трубопровода, железной или автомобильной дороги и т.п.
2. Улучшена стабильность работы.
ссылка для загрузки обновленной программы:
----------------------------------------------------------------------------
RadioPlanner3.0_240221
Улучшена стабильность работы.
----------------------------------------------------------------------------
RadioPlanner3.0_240212
Добавлены новые функции планирования сетей фиксированного беспроводного доступа (FWA) и IoT LPWAN (LoRaWAN, SigFox и т. д.). Вместо меню «Дополнительные расчеты – Расчет для группы абонентских станций» введена отдельная панель «Фиксированный беспроводной доступ» для работы с CPE или сенсорами LPWAN.
Подробнее – в обновленном руководстве пользователя.
----------------------------------------------------------------------------
RadioPlanner3.0_240108
1. Добавлен расчет разброса задержки принимаемого сигнала для сетей синхронного ТВ и радиовещания.
2. При расчете покрытия для simulcast сетей теперь учитывается коэффициент захвата приемника.
3. Экспорт результата в KMZ файл теперь происходит с выбранными пользовательскими слоями.
4. Исправлены мелкие ошибки.
ссылка для загрузки обновленной программы:
https://wireless-planning-download.com/RadioPlanner3RUg/
----------------------------------------------------------------------------
RadioPlanner3.0_231220
Мелкие исправления
ссылка для загрузки обновленной программы:
----------------------------------------------------------------------------
RadioPlanner3.0_231216
1. Теперь практически для всех видов расчета можно выбрать абонентскую станцию №1 или №2, для которой будет выполняться расчет.
2. Добавлена возможность учета файла диаграммы направленности антенны для абонентской станции. Это открывает большие возможности для проектирования сетей фиксированного беспроводного доступа. Использование направленных антенн на CPE значительно снижает помехи от соседних сот и, как следствие, увеличивает пропускную способность.
3. В этом обновлении мы вернули возможность сохранять покрытие в виде HTML-страницы, которая была во второй версии RadioPlanner. Мы улучшили дизайн HTML-страницы — добавили легенду, добавили пользовательские слои и обновили список базовых карт. Думаем, что этот отчет будет полезен пользователям RadioPlanner, так как позволяет в один клик создать полноценную интерактивную веб-страницу с результатами расчетов. Эту страницу можно разместить на вашем сайте или отправить заказчику в виде заархивированной папки.
----------------------------------------------------------------------------
RadioPlanner3.0_231206
Исправлены мелкие ошибки и улучшена стабильность программы.